プラザおでって貸施設利用者用Wi-Fi技術仕様

|  |
| --- |
| 無線LAN(Wi-Fi)接続：無料●ご利用可能施設：おでってホール(シアター式、160席または立式200名)、大会議室(スクール形式、約70席)、小会議室(第一会議室、第二会議室.サークル形式、各16,18席)、特別会議室(円卓,30席)●バックボーン（利用光回線名）:「N・ファミリーHS」を3基のWi-Fiルーターで分割共用(内容：Wi-Fiﾙｰﾀｰ1(特別会議室,第一第二会議室の3室で共用),ﾙｰﾀｰ2(大会議室専用),ﾙｰﾀｰ3(おでってﾎｰﾙ専用))。※ﾙｰﾀｰ1は異なるお客様でご利用いただく場合同一のSSIDへのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ発行・ご利用となります。通信速度は共用される各団体の利用量により変動しますので予めご了承下さい。●Wi-Fi 規格：IEEE 802.3/同3u/3ab/1QVLANs/3adLACP/3x/1S/1D/1Wに準拠※ﾙｰﾀｰ(Buffalo社製)説明書より●対応バンド：2.4GHz 接続●スループット(ﾃﾞｰﾀ転送速度)14,881ﾊﾟｹｯﾄ/s/10BASE-T時,148,810ﾊﾟｹｯﾄ(100BASE-TX)時,1,488,095ﾊﾟｹｯﾄ(1000BASE-T),※ﾙｰﾀｰ(Buffalo社製)説明書より)●お借り上げ施設ごとのSSIDに対し、当日限定パスワードを発行しております。 |

※2022.6.3現在現地調査結果内容.

※なお、値は環境により変動するものであり、標記通信速度・性能等を保証するものではありません。

公益財団法人盛岡観光コンベンション協会